**MÜLLER IDS - PERFECT - Standard**

***KOMPAKT*-Fertigschacht NW 1000/1200/1500 mm**

nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-Teil 1,

Schachtkörper, Gerinne, Bankette und Abdeckplatte monolithisch

in einem Guss aus Beton C 40/50 gefertigt

mit 2 eingebauten Anschl. NW \_\_\_\_\_\_ mm

gerader/abgewinkelter Wasserlauf

mit Versetzanker

Bauhöhe Sohle Auslauf bis Oberkante Abdeckplatte: \_\_\_\_\_\_ mm

**MÜLLER IDS - PERFECT - Hochleistung**

***KOMPAKT*-Fertigschacht NW 1000/1200/1500 mm**

nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-Teil 1,

Schachtkörper, Gerinne, Bankette und Abdeckplatte monolithisch

in einem Guss aus Beton C 60/75 gefertigt

mit 2 eingebauten Anschl. NW \_\_\_\_\_\_\_ mm

gerader/abgewinkelter Wasserlauf

mit Versetzanker

Bauhöhe Sohle Auslauf bis Oberkante Abdeckplatte: \_\_\_\_\_\_\_ mm