Bernhard Müller Betonsteinwerk GmbH, Ambros-Nehren-Str. 7, 77855 Achern

**Ausschreibungstext – Bauwerke**

Pos. **Rechteckschacht als Fertigteilbauwerk,**

aus güteüberwachten Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2/4

Festigkeitsklasse C 35/45 WU,

Expositionsklassen XC4, XF3, XA2

sichtbare Innenflächen in Sichtbetonklasse SB1

nach BDZ / DBV - Merkblatt Sichtbeton,

Rissbreitenbegrenzung 0,20 mm,

Betondeckung Cnom = 40 mm,

Größtkorn 16 mm

bemessen und bewehrt für SLW 60 nach DIN 1072,

bzw. Lastmodell 1 des DIN - Fachberichtes 101

Lichtes Maß (L/B):

Gesamthöhe (UK Boden bis OK Abdeckplatte):

Wandstärke:

Bodenstärke:

Gesamtgewicht: (ca.)

schwerstes Einzelgewicht: (ca.)

bestehend aus:

* 1 Bodenteil, Bauhöhe:

mit .... Anschlüssen NW .... mm

mit werkseitiger Gerinneausbildung einschl. Glattstrich aus ZE 20

Steigeinrichtung ….

- 1 Abdeckplatte, bemessen und bewehrt für SLW 60 nach DIN 1072,

bzw. Lastmodell 1 des DIN - Fachberichtes 101

mit 1 Öffnung Ø 0,625 m (ggf. Übergangsöffnung auf Teil 1 NW … mit umlaufender Nut zur Aufnahme eines TOK-Seal-Sandschlauches)

Plattenstärke: …. (ggf. zzgl. Teil 1 – Muffe)

* 4 Stahldollen
* 1 Abdeckung …..
* 1 geprüfte Statik mit Bewehrungsplänen (2-fach)

**Hersteller: Bernhard Müller Betonsteinwerk GmbH**

**Ambros-Nehren-Str. 7**

**77855 Achern**

**(oder gleichwertig)**

Was Sie nicht vergessen sollten:

* Zufahrt / Stellplatz
* Baugrube ausheben
* Wasserhaltung
* Sauberkeitsschicht
* Kranleistung
* Baugrube verfüllen
* Material abfahren
* Fugenausbildung
* Transportöffnungen verschließen
* Aufbau