Bernhard Müller Betonsteinwerk GmbH, Ambros-Nehren-Str. 7, 77855 Achern

**Ausschreibungstext – Bauwerke**

Pos. **Rechteckschacht als Fertigteilbauwerk,**

aus güteüberwachten Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2/4

 Festigkeitsklasse C 35/45 WU,

 Expositionsklassen XC4, XF3, XA2

 sichtbare Innenflächen in Sichtbetonklasse SB1

 nach BDZ / DBV - Merkblatt Sichtbeton,

 Rissbreitenbegrenzung 0,20 mm,

 Betondeckung Cnom = 40 mm,

 Größtkorn 16 mm

 bemessen und bewehrt für SLW 60 nach DIN 1072,

 bzw. Lastmodell 1 des DIN - Fachberichtes 101

 Lichtes Maß (L/B):

 Gesamthöhe (UK Boden bis OK Abdeckplatte):

 Wandstärke:

 Bodenstärke:

 Gesamtgewicht: (ca.)

 schwerstes Einzelgewicht: (ca.)

 bestehend aus:

* 1 Bodenteil, Bauhöhe:

 mit .... Anschlüssen NW .... mm

 mit werkseitiger Gerinneausbildung einschl. Glattstrich aus ZE 20

 Steigeinrichtung ….

 - 1 Abdeckplatte, bemessen und bewehrt für SLW 60 nach DIN 1072,

 bzw. Lastmodell 1 des DIN - Fachberichtes 101

mit 1 Öffnung Ø 0,625 m (ggf. Übergangsöffnung auf Teil 1 NW … mit umlaufender Nut zur Aufnahme eines TOK-Seal-Sandschlauches)

 Plattenstärke: …. (ggf. zzgl. Teil 1 – Muffe)

* 4 Stahldollen
* 1 Abdeckung …..
* 1 geprüfte Statik mit Bewehrungsplänen (2-fach)

**Hersteller: Bernhard Müller Betonsteinwerk GmbH**

 **Ambros-Nehren-Str. 7**

 **77855 Achern**

 **(oder gleichwertig)**

Was Sie nicht vergessen sollten:

* Zufahrt / Stellplatz
* Baugrube ausheben
* Wasserhaltung
* Sauberkeitsschicht
* Kranleistung
* Baugrube verfüllen
* Material abfahren
* Fugenausbildung
* Transportöffnungen verschließen
* Aufbau